2001년 1회 자분탐상검사 기사필답

1. Seamless 파이프를 형광습식법으로 자분탐상검사를 실시할 때 적절한 자화방법을 선택하여 아래의 작업지시서를 작성 하시오. (10점)

□적용범위

□시험장치

□자분

□표준시험편

□자화전류

□자화전류치

□전처리

□자화시기

2. 두께가 1인치인 평판을 프로드를 이용하여 100% 검사를 실시하고자 할 때 자화방법과 전류치를 3가지 쓰시오. (9점)

A-B까지는 4인치, A-C는 6인치, B-C는 8인치인 평판일때

□자화방법

□전류치

3. 내경이 2a이고 외경이 2b인 비자성체 강관의 자장분포 그래프를 그리시오. (4점)

4. 형광습식자분 검사액은 안전적인 성능을 보증하기 위하여 추가적으로 검사를 수행해야 한다 이때 품질관리적인 차원에서 자분관리의 검사항목을 적용하여 5가지 쓰시오. (10점)

5. 탈자를 행해야하는 경우 4가지를 서룻하시오. (12점)