1. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 의거 두께 3, 폭 4인치, 길이가 18인치인 각 봉을  축통전법으로 자화할 때 자화전류는?(5점)

2. 일련의 가공 또는 조립공정 중에서 자분탐상검사 하는 시기를 정할 때 고려할 사항 2가지는?(6점)

3. 자화전류에서 직류, 맥류, 충격류에 대해 설명하시오.(8점)

4. 중심도체로 파이프, 링등의 시험체 안쪽벽에 위치시켜 자화할 경우 ASME 규격에서 유효 자화 구역 설정방법은?(5점)

5. KS에서 C형 표준시험편을 사용하는 이유는?(5점)

6. 잔류법으로 자분탐상할 때 시험체가 서로 접촉하거나, 강자성체에 접촉되어 나타나는 지시는?(4점)

7. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 규정된 자계 강도가 적당함을 증명하기 위한 3가지중 2가지만 쓰고 각각의 특징을 간력하게 기술하시오. (6점)

8. 자분탐상결과 나타난 자분모양을 기록하는 수단등 지시의 위치, 형태, 방향, 길이 및 지시사이의 간격의 영구적인 기록이 요구될 때, 하나 또는 그 이상의 방법으로 기록하는데, 그 기록방법 3가지는? (6점)