2010년 정기 산업기사 1회

1.결함 검출도에 영향을 미치는 6가지 요인

2. EA~2000 의미는?

3.다음 환봉을 축통전법, 형광습식자분을 이용하며 탈자를 고려하지 않을때

자화, 자분적용, 자분모양, 관찰내용을 포함하여 검사순서를 설명하시오. (300A/cm 적용)

직경 1.5cm

길이 2cm

길이 40cm

직경 4cm

4. C형 표준시험편에 대하여 다음물음에 답하시오.

가) 어떤 경우에 사용되는가?

나) 자분의 적용방법은?

5. 철강저장탱크 바닥같은 판재의 상태와 부식 또는 배관상태 등의 결함을 정량적 평가 및 자동탐상 할 수 있는 자기탐상 시험방법은?

6. 시험 중 결함여부가 의심되는 부위가 나타난 경우 어떻게 해야하는가?

7. 봉형 비자성체와 자성체에 직류전류를 흘릴경우에 해당되는 자계분포 그래프를 특성이 잘 드러나도록 그리시오.

자

장

의

세

기

자

장

의

세

기

자성체

비자성체

8. 자분모양을 대별하여 4가지로 분류하시오.

9. 압력용기 검사시 프로드보다 극간법을 사용하는 이유2가지를 적으시오.