2006년 4회 침투비파괴검사 기사 필답

1. ASME Sec V art6에서 시험성적서에 포함되어야 할 나머지 4개를 기록

1. -  2.-   3. -   4.  5.  6.  7

2. 후유화성 형광침투법의 장점 4가지 기록

3. 시험를 하여 합격한 시험체를 전수검사와 같이 샘플링검사의 표시방법 기록

4 자분탐상검사에 비교하여 액체침투탐상의 장점을 4가지 기록

5 현상시간은 현상제의 종류,예측되는 결함의 종류와 크기, 시험체의 온도를 고려

하여 정한다. 이때 표준온도와 현상시간은

ㅁ. 표준온도 :                   ㅁ.현상시간:

6. KS B 0816에 따른 대비시험편에 대하여 작성하시오

ㅁ.A형 대비시험편 제작방법:

ㅁ.B형 대비시험편 길이와 나비:

7. 250cm 용접부에서 동일 일직선상에 a,b,c 그리고 d의 지시가 존재하고 a와b의 간격은 1.4 b와c는 2.5  c와 d는 80cm 떨어져 있는 경우 아래 도표를 참고로 흠의 점수를 구하라

결함점수	1-2mm	3-4mm	5-6mm	7-8mm
선형 침투지시	1	2	3	4
원형 침투지시		2	3	4

ㅁ.구하는 방식

ㅁ. 답

8 ASME SecV에서 침투액의 적용방법

ㅁ a.         b.         c.

ㅁ 잉여침투액의 제거방법을 침투액의 종류별로 기록

9.가 탐상별 검사 순서에 맞게 표시하시오

방법	전처리	침투	예비세척	유화	세척	제거	건조	현상	건조	관찰	후처리
DWA-W
FA-D
VC-S
FD-D
FD-N

10. KS B 0816 에 따른 점검방법을 기록

ㅁ. 자외선 조사장치

ㅁ. 암실의 점검방법

11. 압력용기 항공우주용 기기의 탐상방법(w 0914) 기록

ㅁ. 침투액계의 타입,방법,감도

ㅁ. 용제성 제거제 분류 방법