PT 2007년 4회 필답문제

1. ASME SecⅤ에 의한 산세척전처리후 침투액적용전 부시방지 방법 3가지 작성.

2. KS-B-0816에 의거 사용하는침투액의분류, 현상방법에따른분류방법 작성.

- 빈칸에 내용쓰기 문제였습니다

3. 수세성형광침투법중 현상방법에따른 건조시기를작성하시오.

1) 건식현상법   2) 습식현상법   3) 속건식현상법   4) 무현상법

4. 수도, 전기시설이없는곳에서의 검사시 적당한 검사방법은 ?

5. 유화제의 용해농도를 작성하시오.

1) 침적법:                     2) 분무법:

6. KS-B-0816에 의거 현상제 점검방법을 작성하시오.

1) 점검방법 :

2) 폐기하는 경우 :

3) 겉모양검사후 건식현상제의 폐기하는 경우 :

4) 겉모양검사후 습식현상제의 폐기하는 경우 :

7. A형대비 시험편 관련

1) 두께및크기    2) 제작방법    3) 침투액성능점검방법

8. KS-B-0816에 의거 자외선등 관련

1) 관찰자의 암순응시간은?

2) 자외선등 예열시간은?

3) 관찰장소의 조도는?

4) 강도 및 파장은?

9. 수세성형광 탐상시 침투지시모양기록방법과 탐상순서를 작성하시오.

10. KS-B-0816에 의거 시험기록작성시 조작조건에서의 온도기재사항은 어떤 온도를

기재해야 하며 반드시 기록해야하는 온도 조건은?