자기탐상 산업기사 필답(2004. 4회)

1.  ASME Sec 5, Art7에서 자화방법 4가지를 쓰고 설명하시오(8)

2. 표면불연속지시, 표면하불연속지시 자분모양을 설명하시오(5)

3. 용접부 시험시 주의사항을 모두 쓰시오(5)

4. ASME Sec 5, Art7 규정중 다음의 빈칸을 기록하시오(4)

비형광 자분탐상에서 빛의 조도는 (     )lx 이상이며, 형광자분탐상에서 시험자는 어두움

적응을 (     )분 적용하며 자회선조사장치는 (      )분간 예열, 자외선 강도는 38㎝ 떨어진

거리에서 (            )이상 되어야 한다.

5. 코일법에서 계산문제 (코일권수 5회)(5)

L : 254㎜,  D : 50.8㎜

6. EA~2000을 설명하시오(3)

7. 자화방향이 시험면에 평행하게 되어야 하는 이유를 설명하시오(5)

8. 의사지시 모양의 종류 5가지를 쓰고 설명하시오(10)