자기탐상 산업기사 2004, 1회

1. KS D 0213 시험기록 중 P-1500Ⓓ의 의미는? (6점)

2. 용접부 오목한 부위 시험할 때 표면상태, 스케일등의 지시는 무엇인가?(6점)

3. A형 표준시험편(A1-7/50)의 사용방법(주의사항 포함) 과 자분적용방법은? (6점)

가. 사용방법

나. 자분적용방법

4. 자화방법 선택시 고려할 사항(6)

5. ASME, MIL 규격 인공표면 하 불연속 링 시험편의 세 번째 구멍의 깊이는?

6. 탈자 후 잔류자장강도 측정방법 2가지는?

7. 코일 내부에 제품을 넣고 탈자를 시도하는데 교류전류를 감소시킬 수가 없다. 이런 일정한 교류전류를 이용하여 탈자 할 경우 가능한 방법 2가지는?

8. 자분탐상 시험결과 판독할 수 잇는 수준의 지시를 얻기 위해서 시험체에 형성된 자장은 충분한 강도와 적절한 방향을 가져야 한다. ASME 규격에 의해 적절한 자장의 강도를 설정하는데 이용되는 실용적인 방법 2가지는?