1,KS-B-0816에따른 침투탐상 시험시 DFC-S방법을 채택코자 한다 이방법의 침투액과 현상법을 쓰고,

시험의 절차를 전처리에서부터 후처리까지 쓰시오(7점)

-침투액

-현상법

-시험절차

2.KS-B-0816기준으로 침투탐상시험후 시험기록 사항인것을 골라 답란에 번호를 쓰시요(7점)

1.시험시온도  2.시험채재질  3.전처리시간및온도  4.탐상제명칭  5.세척처리시간및온도

6.건조시간및온도  7.시험결과및관찰시간 8.후처리시간및온도  9.갈라짐유무 10.시험기술자성명및자격
3.침투탐상시험에 사용되는 알루미늄 대비시험편(A형)의 사용후 처리 및 보관 방법3가지를쓰시요(5점)

4.시험품의 표면이 거칠고 볼트와 같이 예각의 나사골이 있는 소형의 대량부품의 검사에

가장적절한침   투탐상방법을 쓰시오(3점)

5.KS-B-0816에따라 용제제거성 염색침투탐상시험을 한후 시험기록을 작성할때 기록해야할 조작조건

내용을 5가지만쓰시요(10점)

6.침투탐상시험에서 침투제 적용 유지시간을 간단히 쓰시요(5점)

7.후유화성 침투탐상시험이 수세성 침투탐상시험에비하여 결함의검출감도가 좋은 이유를

간단희 쓰시요(5점)

8.KS-B-0816에서는 여러개의 지시모양이 거의 동일 직선상에 나란희 존재할경우 연속침투 지시모양이라한다 이연속침투지시모양은 인접하는 두지시 모양사이의 간격이 몇mm이하인가?(3점)

모두같이함께풀어보세요 답아시는분은 댓글바랍니다