	한국YK비파괴연구소(주)

	한국YK비파괴연구소(주)

1. 다음 용접법 중 저탄소강 용접에서 두꺼운 재료의 용접에 가장 적합한 것은?

① 전기저항 용접

② 초음파 용접

③ 전자빔 용접

④ 서브머지드 아크 용접

2. 금속재료가 유리질처럼 늘어나는 특수한 현상은?

① 경도재료    ② 탄성재료    ③ 비철재료    ④ 초소성재료

3. 전기동을 진공이나 무산화 분위기에서 정련 주조한 것으로 진공관 또는 전자기기용으로 사용되는 것은?

① 전로동    ② 제련동    ③ 무산소동    ④ 강인동

4. 다음 중 소성가공이 아닌 것은?

① 주조      ② 단조      ③ 압출        ④ 인발

5. 가스용접에 사용되는 다음 가스 중 최고 불꽃 온도가 가장 높은 것은?

① 메탄      ② 프로판    ③ 수소        ④ 아세틸렌

6. FCC의 격자상수를 □라 할 때 원자반지름(□)과 격자상수의 관계를 올바르게 표현한 식은?

① □=[eqn: ( { SQRT { 2} } over {2 })□]

② □=[eqn: ( { SQRT { 3} } over {2 } )□]

③ □=[eqn: ( { SQRT { 2} } over {4 } )□]

④ □=[eqn: ( { SQRT { 3} } over {4 } )□]

7. 외부로부터 열을 공급받지 않고 공기(또는 산소)를 불어넣어 강을 생산하는 제강법은?

① 전로법    ② 전기로법    ③ 평로법    ④ 도가니법

8. 가스 압접법의 특징으로 가장 적합한 것은?

① 장치가 다른 불꽃 맞대기 용접기에 비해 복잡

② 접합부에 탈탄층이 생기지 않는다

③ 작업이 거의 수동

④ 용접봉 및 용제가 필요

9. 무부하 전압이 80V, 아크 전압이 30V, 아크 전류가 400A라면 전원 압력(KVA)은?

① 12     ② 32    ③ 20    ④ 150

10. 구리 및 구리합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 황동은 Cu-Zn계 합금이다.

② 네이벌 황동(naval brass)은 7-3황동에 Se을 소량 첨가한 합금이다.

③ 인청동은 탄성과 내식성 및 내마모성이 크다

④ 문츠메탈(munts metal)은 6-4황동의 일종이다.

11. 다음 용접봉 종류 중 내균열성이 가장 낮은 것은?

① 일미나이트계    ② 고산화철계    ③ 티탄계    ④ 저수소계

12. 용질금속이 한 개 한 개의 원자가 되어 용매금속의 결정격자 속에 들어간 상태(고체 상태에서 융합한 상태)는?

① 공정반응    ② 공석반응    ③ 고용체    ④ 금속간 화합물

13. 다음 중 용접 결함인 언더컷의 원인이 아닌 것은?

① 전류가 너무 높을 때

② 아크 길이가 짧을 때

③ 용접 속도가 적당하지 않을 때

④ 용접봉 유지 각도가 부적당할 때

14. 철이 910℃에서 체심입방격자인□에서 면십입방격자인 □상으로 결정격자가 변화하는 것은?

① 자기 변태    ② 동형변태    ③ 동소변태    ④ 동질변태

15. 용접 변형방지법 중 모재의 열영향부의 넓이를 축소시키으로써 용접 변형하는 것은?

① 억제법(control method)

② 역변형법(pre-destartion method)

③ 냉각법(cooling method)

④ 피닝법(peening method)

16. 파면에 따른 선철의 분류에 속하지 않는 것은?

① 백선철   ② 목탄선철   ③ 회선철    ④ 반선철

17. 용접에 의한 잔류응력을 제거하는 일반적인 방법으로 가장 적합한 것은?

① 예열    ② 기계적 처리   ③ 화학반응처리    ④ 풀림

18. 제품의 한쪽 또는 양쪽에 작은 돌기를 만들어 이 부분에 용접 전류를 집중시켜 압접하는 용접법은?

① 초음파    ② 플라즈마    ③ 레이져    ④ 프로젝션

19. 여러 가지 용접홈의 모양 중 가장 얇은 판에 적용되는 용접홈 현상은?

①Ⅰ형    ② Ⅴ형    ③ H형    ④ X형

20. ded casting층으로 쓰이는 아연 합금의 특성에 속하지 않는 것은?

① Al  - 유동성을 개선한다.

② Cu - 임간부식을 억제한다.

③ Mg - 복잡한 형상주조에 좋다.

④ Li  - 길이 변화에 심한 영향을 준다.

<정답>

44314   11222   33431   24414