문제를 다 적은게아니라서 지문이 조금씩 다를 수 있습니다. 이해 좀 해주시고 답을 아시는분들은 리플 좀 달아주세요..

1. ASME Sec V Art 6 에서 니켈합금 검사시 모든 탐상제에서 규제해야할 성분과 검사 방법및 허용량은?

a. 성분

b. 검사 방법및 허용량

2. 침투탐상검사시 조작조건 5가지는...

a.

b.

c.

d.

e.

3. 후유화성 염색침투탐상에서 유기용제에의한 위험예방 방법 4가지..

a.

b.

c.

d.

4.독립침투지시모양 3가지

a.

b.

c.

5.수세후 건조시기를 ( ) 안에 기술하시요.

a. 무현상법 :  (       ) 후 건조한다.

b. 건식        : (       ) 후 건조한다.

c. 습식        : (       ) 후 건조한다.

d. 속건식     : (       ) 후 건조한다.

6. 시험체에 의사지시가 발생하는 경우 3가지

a.

b.

c.

7.대비 시험편의 사용 목적 2가지

a.

b.

8. 현상 방법의 분류에 따른 기호를 적으시요

a.건식

b.속건식

c.특수

d.무현상

e.수용성 습식

f.수현탁성 습식

9.후유화 형광검사 탐상장치 설계시 세척처리 과정에 포함 되어야 하는것은 보기에서 모두 골라 적으시요.

보기 ) a.교반장치  b.암실및자외선등  c.집진설비  d.수온조절장치

e.수압조절장치  f.산소발생장