초음파비파괴검사 기사 모의시험(1)

제 1과목 : 초음파 탐상시험 원리

1. 초음파의 두께 측정 장비는?

① 종파 사용    ② S파 사용    ③ 표면파 사용    ④ 판파 사용

2. 파의 주파수가 같다면 거친 입자로 된 물질에 투과력이 제일 큰 진   동모형은?

① 압축파       ② 전단파       ③ 횡파       ④ 동일한 주파수

3. 다음은 초음파 탐상에서의 파장의 영향에 대해서 쓴 것이다. 옳은    것은?

① 파장이 길수록 작은 결함을 찾기 쉽다.

② 파장이 길수록 감쇠가 증대하므로 유효한 탐상거리가 짧아진다.

③ 같은 결함에서 에코가 브라운관상에 나타나는 위치는 파장의 장단      에 관계하지 않는다.

④ 파장의 길이와 결함한계크기는 관계가 없다.

4. 다음 중 종파의 특징이 아닌 것은?

① 가장 빠른 속도

② 일정 주파수에 대하여 가장 긴 파장

③ 일정 주파수에 대하여 가장 좋은 침투력

④ 입자 진동방향이 파의 진행방향에 수직

5. 초음파는?

① 전자파이다.                   ② 라디오파이다.

③ 기계적 진동이다.              ④ 산란파이다.

6. 진동자 직경이 10mm이고 근거리 은장 영역이 21mm인 탐촉자의 강   중 지향각은?

13. 필터를 사용하면?

① 분해능 저하                    ② 감도 저하

③ 증폭 직선성 양호               ④ 시간축 직선성 양호

14. 탐상기와 동축 케이블이 접촉불량이면 화면은 어떻게 나타나는가?

① 수신에코가 나타나지 않는다.     ② 송신에코가 나타나지 않는다.

③ 화면이 밝아진다.                ④ 화면이 어두워진다.

15. 일반적으로 용접된 판에서 용융영역을 따라 뻗어나간 불연속을 검   출하는데 가장 좋은 초음파 탐상방법은?

① 표면파를 이용한 사각접촉법     ② 종파를 이용한 수직접촉법

③ 표면파를 이용한 수침법         ④ 횡파를 이용한 사각법

16. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 표면이 곡면일 경우에는 소형의 탐촉자를 사용한다.

② 감쇠가 클수록 저주파수의 탐촉자가 좋다.

③ 주파수가 높은 것은 분해능이 좋지만 감도는 떨어진다.

④ 주파수가 높을수록 결함의 크기를 결정하는 정밀도가 좋다.

17. 용접부 탐상시 오류의 에코가 나타날 수 있는 요인은?

① 용접부의 기하학적 형태 때문에    ② 모재에 결함이 있을 때

③ 주파수 선정이 잘 됐을 때         ④ 굴절각 선정이 잘못됐을 때

18. 실제굴절각 70o의 탐촉자를      사용하여 강재를 탐상할 때 탐     상면에 수직인 단면에 있어서의    종파 및 횡파의 반사각은?

① 10o, 20o     ② 39o, 20o      ③ 10o, 21o      ④ 21o, 10o

① 7o             ② 8o            ③ 9o           ④ 10o

7. 다음 중 초음파 탐상시험에 사용되는 진동양식이 아닌 것은?

① 투과파        ② 종파         ③ 횡파        ④ 판파

8. 주어진 매질의 표면에서 1/2인치 되는 곳에서의 종파의 속도는       0.625cm/sec 였다면 깊이가 2인치 되는 곳에서의 종파의 속도는?

① 1/2인치 되는 지점의 속도의 1/4

② 1/2인치 되는 지점의 속도의 1/2

③ 1/2인치 되는 지점과 동일

④ 1/2인치 되는 지점의 속도의 2

9. 표면직하 결함을 검출할 목적으로 쓰이는 탐촉자는?

① 수직 탐촉자                    ② 분할형 수직탐촉자

③ 사각 탐촉자                    ④ 표면파 탐촉자

10. STB-A1으로 측정할 수 없는 것은?

① 입사점        ② 굴절각        ③ 편심         ④ 불감대

11. 탐촉자에서 펄스의 길이를 증가시킬 때 나타나는 현상은?

① 분해능을 향상시킨다.

② 초음파의 감도는 증가되지만 분해능은 떨어진다.

③ 아무런 영향을 미치지 못한다.

④ 초음파의 투과력을 증대시킨다.

12. 초음파 탐상시험에서 진동자의 시험체 사이에 액상 접촉매질은 왜   필요한가?

① 진동자의 마모를 줄이기 위한 윤활제로

② 진동자와 시험체 사이에 생긴 공기층이 초음파를 거의 반사하므로

③ 진동자를 시험체면에 직접 접촉시키면 진동하지 않으므로

④ 액체가 탐촉자의 전기적 회로를 완성시키므로

19. 수침법에서 종파의 형태로 음파를 전달시키는 이유는?

① 종파는 다른 파형보다 빨리 진행하기 때문에 계면신호의 거리를       감소시킬 수 있다.

② 액체에서는 횡파가 존재하지 않는다.

③ 종파는 항상 수침법에서만 사용한다.

④ 별다른 이유가 없다.

20. 다음은 초음파 탐상기의 탐상도형에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 송신펄스 다음 맨 처음 나타나는 에코는 반드시 저면에코이다.

② 저면과 표면에서 다중 반사를 일으키고 에코가 등간격으로 여러개      나오는 경우가 많다.

③ 라미네이션은 다중반사를 일으키고 에코가 등간격으로 여러 개 나      오는 경우가 많다.

④ 표면에코와 저면에코와의 사이에 에코가 나타나면 라미네이션이나      비금속개재물 등의 내부결함이 존재한다고 생각해도 좋다.

제 2 과목 : 초음파 탐상 검사

21. 감도 조정에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

① 저면 에코방식에 의한 감도조정은 결함을 과소평가하는 경향이 있      다.

② 저면 에코방식에 의한 감도조정은 결함을 과대평가하는 경향이 있      다.

③ 저면 에코방식에 의한 감도조정은 결함을 타당하게 평가하는 것이      가능하다.

④ 저면 에코방식에 의한 감도조정은 감도 조정용의 STB 또는 RB가      반드시 필요하다.

22. 결정립이 조대한 저 합금강 시험체의 탐상에 관한 설명 중 옳은 것   은?

① 진동자 직경이 작은 탐촉자를 사용한다.

② 열처리에 의해 결정립을 미세화한 후 탐상한다.

③ 수침법으로 탐상한다.

④ 종파 대신 횡파를 사용한다.

23. 5Q20N을 사용하여 두께 40mm의 B1이 25dB, B2가 27dB이였을 때   산란에 의한 감쇠정수는?(단, 확산손실 및 반사손실은 무시)

① 0.047dB/mm                     ② 0.025dB/mm

③ 0.014dB/mm                     ④ 0.084dB/mm

24. 초음파의 접촉탐상법에서 CRT 스크린에 나타나는 잡음파 및 불규   칙한 지시파는 무엇 때문에 발생되는가?

① 결정구조가 미세하기 때문에

② 접촉매질인 물에 먼지가 혼입되었기 때문에

③ 결정구조가 조대하기 때문에

④ 시편이 두껍고 저면이 경사졌기 때문에

25. 브라운 관상의 에코를 읽는 방법에 대하여 설명한 것 중 맞는 것    은?

① 높이는 최고값, 위치는 에코가 일어서는 시간축 눈금으로

② 높이는 최고값, 위치는 에코가 최고 값인 곳의 시간축 눈금으로

③ 높이는 최고값, 위치는 에코가 10%인 시간축 눈금으로

④ 높이는 최고값, 위치는 에코가 20%인 시간축 눈금으로

26. 곡면부위에서는 반사지시를 거의 나타내지 못하면서 완만한 곡면형   태로 진행하는 파형은?

① 수직파          ② 표면파         ③ 횡파        ④ 종파

27. 공진법으로 두께를 측정하는 기기에서 측정할 수 있는 두께범위를   증가시키려면?

① 큰 진동자를 사용                ② 기본주파수로 작동

③ 조화주파수로 작동               ④ 교류전압을 증가

35. 투과주사시 송수신의 선택시 가장 적합한 조합조건은?

① 수정의 송신, 티탄산바륨의 수신기

② 티탄산바륨의 송신기, 황산리듐의 수신기

③ 황산리듐의 송신기, 티탄산바륨의 수신기

④ 티탄산바륨의 송신기, 수정의 수신기

36. 단강품의 초음파 탐상시험에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 균열이 주대상이기 때문에 사각탐상이 압도적으로 많이 이용된다.

② 표면개구결함을 대상으로 하기 때문에 표면파 탐상이 주로 이용된      다.

③ 다공질 기공이나 미세균열을 대상으로 하기 때문에 투과법이 주로      이용된다.

④ 균열, 다공질 기공, 비금속개재물 등 여러 종류의 흠을 대상으로       하기 때문에 수직이나 사각의 각 종 탐촉자를 병용해야 한다.

37. DGS 선도에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

① DGS 선도를 이용하여 결함의 종류를 추정할 수 있다.

② DGS는 결함을 STB-G와 같은 원형평면결함으로 환산하여 평가할      때 이용한다.

③ DGS 선도에 의해 결함의 크기를 평가하는 경우 감쇠가 현저한 재      료에는 보정의 필요가 없다.

④ DGS 선도에 의해 결함의 크기를 평가할 때 결함이 경사진 경우       결함크기를 실제보다 크게 측정하게 된다.

38. 탐촉자의 감도를 결정하는 일반적인 방법은?

① 진동자의 주파수 및 두께를 기준으로 계산하여 결정한다.

② 인공 불연속에서의 반응증폭치에 의해서 결정한다.

③ 동일한 제작자가 만든 유사한 탐촉자와 비교하여 결정한다.

④ 탐촉자의 진동시간으로 결정한다.

39. 라미네이션, 심 등의 불연속의 공통적 특징이 틀린 것은?

28. 제 1매질과 제 2매질의 음속의 비는?

① 계면음향임피던스                ② 포와송 비

③ 영률                            ④ 굴절율

29. 수침법에서 빔의 방향을 조정해 주는 것은 무엇인가?

① 매니퓰레이터                    ② 튜브

③ 콜리메터                        ④ 브리지

30. 분할형 탐촉자에 관한 설명 중 맞는 것은?

① 탐상면으로부터 먼거리에 있는 결함의 검출에 용이하다.

② 진동자는 송신과 수신의 2개로 분할되어 있어서 불감대는 길다.

③ 각 진동자의 빔각도가 경사지므로 특정지역 이외에서는 감도가 낮      아진다.

④ 탐상면에 수직인 결함의 검출에 용이하다.

31. 횡파의 측정범위의 조정에 수직탐촉자를 사용할 수 있는 STB는?

① STB-A1, A2                     ② STB-A2, A3

③ STB-A1, A3                     ④ STB-A1, G

32. 최대탐상속도는 무엇에 의해 결정되는가?

① 탐촉자의 주파수                  ② 점성의 정도

③ 기기의 펄스 반복율               ④ CRT 스크린 지속성

33. 탐촉자의 분해능과 관련 있는 것은?

① 진동자 크기에 비례               ② 펄스분리에 비례

③ 밴드폭에 비례                    ④ 펄스폭에 비례

34. 저주파수의 음파를 얇은 물질의 시험체 잘 사용하지 않는 이유는?

① 저주파수의 음파는 감쇠가 빨라서  ② 불완전 장파이기 때문에

③ 표면의 분해능이 나쁘기 때문에    ④ 근거리 음장이 길기 때문에

① 용접과는 무관한 어떤 외부의 힘에 의해 생성된 것이다.

② 용접과는 무관하게 모재에 있는 것이다.

③ 표면과 평행하다.             ④ 표면과 수직하다.

40. 불연속의 표면이 오목할 때 나타나는 현상은?

① 초음파 에너지를 시편내로 확산시킨다.

② 불연속의 곡률에 따라서 어느 한 지점으로 반사파가 모이게 된다.

③ 초음파의 파형이 볼록하게 나타난다.

④ 특이점이 없다.

제 3과목 : 초음파 탐상규격

41. KS D 0233에서 압력용기용 강판에 대한 탐상시 접촉매질은?

① 풀           ② 기계유          ③ 물          ④ 글리세린

42. KS B 0896에서 초음파빔이 시험체 속을 통과한 편도거리를 무엇   이라고 하나?

① 접근한계 길이                   ② 스킵거리

③ 빔행정                          ④ 탐촉자-용접부 거리

43. 5MHz, 광대역, 45, 10×10, 압전소자 진동자를 가지는 탐촉자의 표   시는?

① B5M10×10A45                  ② B5C10×10A45

③ N5M10×10A45                  ④ N5C10×10A45

44. KS B 0896에서 RB-A6의 곡률반경은 시험체의 몇 배 정도가 좋은   가?

① 2/3∼1.5배                       ② 0.9∼1.5배

③ 1.1∼2배                         ④ 1.1∼1.5배

45. KS B 0896에서 요구하는 수직탐촉자의 감도여유값은?

① 15dB 이상     ② 30dB 이상    ③ 40dB 이상    ④ 20dB 이상

46. KS D 0233에서 분할형 탐촉자의 탐상감도는?

① RB-E 시험편의 최대 에코높이를 50%로 하고 6dB 더 올린다.

② RB-E 시험편의 최대 에코높이를 50%로 한다.

③ RB-E 시험편의 최대 에코높이를 80%로 한다.

④ RB-E 시험편의 최대 에코높이를 50%로 하고 10dB 더 올린다.

47. KS D 0233에서 X주사시 가벼운 결함의 지시길이 측정한계는?

① DC선         ② DL선         ③ DM선          ④ DH선

48. KS D 0040에서의 주사속도는?

① 60mm/s      ② 100mm/s       ③ 150mm/s      ④ 200mm/s

49. KS B 0896에서 에코높이 구분선에 의한 결함지시길이 측정시 에   코높이가 어느 영역을 초과하는 범위를 측정하나?

① Ⅰ영역        ② Ⅱ영역        ③ Ⅲ영역        ④ Ⅳ 영역

50. ASME 규격에서 전 부위 탐상이 요청될 때 탐촉자의 넓이의 몇 정   도 겹쳐져서 검사되어야 하나?

① 탐촉자 넓이의 10%             ② 탐촉자 넓이의 15%

③ 탐촉자 넓이의 20%             ④ 탐촉자 넓이의 30%

51. 사각 탐촉자의 빔중심축의 치우침 측정시 사용되는 시험편은?

① STB-Al     ② STB-A2      ③ STB-A3     ④ STB-A22

52. A1감도 측정시 표준에코의 높이는?

① 20%           ② 50%          ③ 80%         ④ 100%

53. 시험주파수의 허용한계는 얼마인가?

① ±5%          ② ±10%         ③ ±15%       ④ ±20%

③ 사각탐촉자의 굴절각은 45, 60, 70o

④ 굴절각의 오차는 ±3o이내

제 4과목 : 금속재료

61. 금속에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 금속의 결정 내에는 원자들이 규칙 바르게 배열되어 있다.

② 자유전자가 있기 때문에 전기의 양도체이다.

③ 결정면간에서의 슬립(slip)에 의해 소성변형이 가능하다.

④ 온도와 관계없이 격자정수는 항상 불변이다.

62. 응고시 핵성장속도에 가장 크게 영향을 미치는 것은?

① 과냉도       ② 내부에너지        ③ 조성         ④ 시간

63. 다음 중 자기 변태점이 없는 금속은?

① Al            ② Fe              ③ Ni            ④ Co

64. 다음 금속적 성질 중 질기고 강한 성질을 표시한 술어는?

① 전성          ② 취성          ③ 소성         ④ 인성

65. 열간가공이란?

① 그 재료의 재결정 온도 이하에서 가공하는 것

② 그 재료의 재결정 온도 이상에서 가공하는 것

③ 그 재료의 재결정 온도에서 가공하는 것

④ 그 재료의 재결정 온도보다 200oC 낮은 온도에서 가공하는 것

66. 강 중에 탈산제로 첨가되어 연신율을 감소시키지 않고 강도를 증가   시키고, S의 해를 방지하는 원소는?

① Si              ② Mn             ③ Cu            ④ P

67. 침탄용 강으로 가장 좋은 것은?

54. 다음 중 재질이 다른 것은?

① STB-G        ② STB-A1       ③ STB-N1      ④ STB-A2

55. ASTM A 388은 무엇에 관한 규격인가?

① 단강품         ② 주조품         ③ 용접부        ④ 알루미늄

56. 조탐상은?

① 결함의 분포상태를 알기 위한 것     ② 결함의 평가

③ 정밀탐상 후에 한다.                 ④ 규정감도로 한다.

57. ASME Sec. V에서 초음파 타상시 나타나는 지시평가 크기의 기준   은?

① DAC의 10%선 이상의 지시     ② DAC의 20%선 이상의 지시

③ DAC의 30%선 이상의 지시     ④ 모든 지시

58. ASME Sec. V에서 초음파 탐상기기의 보정시 탐상기기는 적어도   스크린 총 높이의 어떤 범위에서 직선성을 가져야 하는가?

① 80%에서 ±5%이내            ② 80%에서 ±10%이내

③ 50%에서 ±5%이내             ④ 50%에서 ±10%이내

59. AWS D 1.1의 결함크기 측정방법 중 틀린 것은?

① 수직탐상시 탐촉자보다 큰 결함은 6dB drop법 사용한다.

② 수직탐상시 탐촉자보다 작은 결함은 12dB drop법 사용한다.

③ 사각탐상시 탐촉자의 폭보다 큰 결함은 6dB drop법 사용한다.

④ 사각탐상시 탐촉자의 폭 이상으로 떨어져 있는 결함은 6dB drop법      사용한다.

60. AWS D 1.1에서 탐촉자에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 주파수는 2∼2.25MHz를 사용한다.

② 수직탐촉자의 크기는 1/2∼1□

① 킬드강        ② 림드강        ③ 세미킬드강      ④ 합금강

68. 비행기 및 자동차용 내연기관에 쓰이는 valve용 강철은 어느 것인   가?

① 공구강철     ② 자석강철      ③ 질화강철       ④ 실크롬강철

69. 탄소강의 탄소량이 증가함에 따라 기계적 성질이 좋와지는 것을 다   음에 들었다. 틀린 것은?

① 전기정항         ② 비중        ③ 항장력        ④ 비열

70. Sub-zero 처리의 목적은?

① 담금질 후 시효변형을 일으키지 않게 잔류 오스테나이트를 마르텐      사이트화하기 위해

② 자경강에서 인성을 부여하기 위함

③ 230oC의 염욕에서 항온 담금질하여 베이나이트 조직을 얻기 위함

④ 급열, 급냉 시 온도이력현상을 관찰하기 위함

71. 하드필드강이란?

① Ferrite 계 고 Ni 강                ② Pearlite 계 Cr 강

③ Pealite 계 저 Ni 강                 ④ Austenite 계 Mn 강

72. 스테인레스강의 입간부식과 관계없는 것은 어느 것인가?

① 고탄소강에 많다.

② 크롬탄화물이 입계에 석출한다.

③ 안정화 풀림한다.

④ 될 수 있는 한 Ti와 Nb를 감소시킨다.

73. 주철의 응고시 기공을 생성시키는 원인은?

① 응고시 체적의 수축 및 gas의 방출

② 화학조성의 차이

③ 순도의 차이

① 흑연화의 불균일

74. 다음은 구리의 일반적 성질을 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 전연성이 양호하다.

② 전기전도도는 Ag 다음으로 양호하다.

③ 열전도율이 양호하다.

④ 해수에 대한 저항은 강하고 질산 및 황산에 용해 않는다.

75. 고용체 처리에 의하여 시효경화시키는 합금은?

① Al-Si        ② Cu-P        ③ Al-Cu      ④ Cu-Pb

76. 다음 중 piston용 합금에 사용하지 않는 것은?

① Y합금      ② Lo-Ex       ③ cobitalium       ④ Almin

77. Ni은 가공성이 좋은데 취성이 생기는 수가 있다. 이들 원인 중 가   장 큰 이유는?

① 불순물 S가 Ni과 낮은 MP의 공정을 형성하여 입계에 모이므로

② 용해시 탈 gas 처리를 안하며 생긴다.

③ Pb가 0.01% 이상 함유되면 생긴다.

④ 결정입계에 Ni이 산화하여 모이므로

78. Ni-Cu 계 합금의 특징이 아닌 것은?

① 강인하고 전연성이 풍부         ② 상온 및 고온 가공성이 풍부

③ 반드시 담금질한 후에 뜨임함    ④ 부식저항이 크다

79. 활자 합금이란 무엇인가?

① Pb-Sb-Zn                     ② Pb-Zn-Pb

③ Pb-Sb-Sn                     ④ Pb-Sn-Zn

80. 강에서 경도가 가장 큰 조직은?

① Sorbite      ② Martensite      ③ Troosite      ④ Pearite

③ 홈의 각도가 좁을 때              ④ 모재가 과열 되었을 때

86. 다음은 가스 용접용 용제에 관한 사항이다. 틀린 것은?

① 산화물은 적합한 용제를 사용하여 제거해야 한다.

② 용제는 건조된 가루, 페이스 또는 용접봉 표면에 피복하여 사용한      다.

③ 연강의 가스용접에서는 용제를 필요로 하고 있다.

④ 금속의 산화물이 생기면 용착금속의 융합이 불량해진다.

87. 용접부에 생기는 잔류응력을 없애려면 어떻게 하면 되는가?

① 담금질을 한다.                    ② 풀림한다.

③ 불리한다.                          ④ 뜨임한다.

88. 청정효과(cleaning action)는 어느 용접의 효과인가?

① 원자수소 아크 용접                ② 이산화탄소 아크 용접

③ 서브머지드 아크 용접              ④ TIG 용접

89. 용접부의 표면 검사법 중 가장 많이 사용하고 있고 가장 쉬운 방법   은?

① 누수검사                         ② 침투검사

③ 초음파검사                       ④ 외관검사

90. 서브머지드 아크 용접에서 용제의 역할이 아닌 것은?

① 아크 안정                      ② 용락 방지

③ 아크주변 보호                  ④ 정련 작용과 합금원소 첨가

91. 용접법에 대하여 바르게 설명하지 않는 것은?

① 대변하면 용접, 압접, 납땜으로 구분한다.

② 땜납의 용융점이 450oC이상일 때 경납땜이라 한다.

③ 융접은 접합부에 용융금속을 생성 혹은 공급하여 용접하는 방법으      로 모재도 용융되고 가압이 필요로 한다.

제 5과목 : 용접일반

81. 전원을 사용하지 않고 화학반응에 의한 발열작용을 이용한 용접법   은?

① 테르밋 용접                     ② 일렉트로 슬래그 용접

③ CO2 아크용접                    ④ 불활성 가스용접

82. 다음은 아크 용접과 가스 용접을 비교한 것이다. 아크 용접의 장점   중 올바르지 않는 것은?

① 용접 변형이 작다.

② 모재 가열시 열량 조절이 비교적 자유롭다.

③ 작업 속도가 빠르다.

④ 폭발의 위험성이 없다.

83. 정격 2차 전류 200A, 정격 사용률은 50%의 아크 용접기로 140A의   용접 전류를 사용하여  용접할 경우의 허용 사용률은?

① 92%          ② 102%        ③ 112%        ④ 122%

84. 박판용접에 가장 우수한 성질을 나타내는 용접봉은?

① 티탄계       ② 라임계      ③ 저수소계       ④ 일미나이트계

85. 고장력강의 용접에 있어서 용접부의 균열을 방지하는 방법과 관계   가 없는 것은?

① 예열과 후열을 한다.

② 저수소계 용접봉을 사용한다.

③ 높은 경도의 재질을 선택한다.

④ 용접 조건의 선택을 적절히 한다.

86. 아크용접에서 용입부족의 원인이 될 수 없는 것은?

① 용접속도가 빠를 때           ② 용접 전류가 낮을 때

④ 저항 용접은 국부적으로 모재가 용융하나 가압력이 필요하다.

92. 다음 중 가스 절단이 잘 되는 금속은 어느 것인가?

① 탄소강     ② 스테인레스강      ③ 주철     ④ 비철금속

93. 다음 중 플라즈마 용접의 특징이 아닌 것은 어느 것인가?

① 용입이 낮고 비드폭이 넓으며, 용접속도가 빠르다.

② 용접홈은 I형이어야 하고, 전극봉의 소모가 적다.

③ 아크에 지향성이 있고 아크 길이의 변화에 의해 용입의 변화가 적      다.

④ 박판의 용접이나 덧붙이 용접에도 이용된다.

94. 수하특성을 이용한 용접기의 특징을 바르게 나타낸 것은?

① 아크의 길이가 변해도 일정한 전류가 흐른다.

② 아크의 길이가 변해도 전압은 일정하다.

③ 아크의 길이가 변하면 전류도 변한다.

④ 전류와 아크의 길이가 변하면 전압도 변한다.

95. 다음 중 용접의 단점이 아닌 것은?

① 재질의 변형                   ② 품질검사의 곤란

③ 응력집중 현상발생             ④ 공정수 감소

96. 납땜인두를 구리로 만드는 이유는?

① 용제에 부식되지 않으므로      ② 가열해도 산화되지 않으므로

③ 비중이 크기 때문에            ④ 땜납과의 친화력이 강하므로

97. 다음 중 MIG 용접의 장점에 속하지 않는 것은 어느 것인가?

① 대체로 모든 금속 용접이 가능하다.

② 용접 능률이 높다.

③ 전자세 용접이 가능하다.

④ 적당한 용제를 쓰므로 용착부의 내식성이 우수하다.

98. 경합금의 가스 용접에 사용되는 용제는?

① 붕사, 붕산

② 규산나트륨, 인산화물

③ 염화칼륨 45% + 염화나트륨 30%

④ 탄산나트륨, 황화염

99. 다음 중 피복제의 성분에 포함되지 않는 것은?(단, 피복아크용접)

① 아크 안정 성분                ② 탈산 성분

③ 피복 이탈 성분                ④ 합금 성분

100. TIG 용접법의 설명으로 틀린 것은?

① 금속 심선을 전극으로 한다.

② 텅스텐 전극을 사용한다.

③ 아르곤 분위기에서 한다.

④ 특수 아크 용접법이다.