MT 2007년 3회 필답문제

1. 자분탐상이 가능한 재료3가지를쓰고, 강자성을 유지하는 온도조건은 ?

2. 그래프 주어지고 해당전류 기입문제 ?

3. A형시험편 사용방법 3가지쓰고(주의사항포함), 자분의적용방법 ?

4. 연속자분모양의 정의와 길이해석 ?

5. 의사지시모양 확인방법 (3가지작성)

6. 한쪽덧붙임 맞대기이음 강용접부의 극간법 사용시 다음항목에해당되는 내용을작성하시오

1) 적용범위 :

2) 장    치 :

3) 자분및검사액 :

4) 시험기록 :

7. 보일러압력용기(Sec.Ⅴ. Art.25 SE-709)따라 검사할 때 최종시험결과기준은 ?

8. 다음그림과 같은 제품의 검사할 때 자화방법, 자분적용, 자화전류의크기, 관찰방법을

작성하시오.

9. LNG 저장용구형탱크 절차서 기록

1) 전처리방법 :

2) 탐상방법 :

3) 자화와통전 :

4) 자분의관찰 :

10. 연속법, 잔류법 통전시간 ?

11. C1형은 KSC 2504의 1종을 ( 어닐링 ) 한 것이고

C2형은 KSC 2504의 1종을 ( 냉간압연한그대로 ) 사용한 것이다.