4월21일 상계직업전문학교에서 실기 시험이 있었습니다.

문제는 수세성형광침투액-습식현상제

작업순서:

1. 암실조도 측정

2. 자외선 강도측정

3. 표면온도 측정

4. 전처리-수세후 종이 타울로 잘 닦아주세요.

5. 침투처리 - 세척대 옆에 비치되어 있습니다.  붓칠법, 침투시간 5분 지켜주세요.

6. 세척처리 - 45도 각도로 수세.

현상처리전 손에 묻어 있는 침투액 제거 잊지 마세요...

7. 현상처리 - 세척대 옆에 바로 있어요.. 붓칠법

8. 건조처리 - 출입구 쪽에 드라이 박스가 있어요.. 건조시간이 많이 부족해요...

9. 관찰 - 결함 3개 순서대로  ( 중앙부 용접부, 그라인딩 되어있습니다.)

10. 기록 : 스케치, X,Y축 길이표기, 결함분류

11. 후처리 : 수세하세요...

구두질문 : 시험기록지에 기록함

질문1. 의사지시 발생원인

질문2. 재검사를 하는 경우...

참고사항 : 건조시 시험편이 바뀔우려가 있으니 꼭 꺼내서 확인하세요...

월요일, 화요일 시험보시는 님들 시험 잘보세요...