2006년1차 자기 기사필답문제

1.KSD 0213 기록사항중 시험장치 부터 괄호넣기(8점)
2.자계계측기의 종류 4가지(8점)
3. COIL법 전류값 구하기(4점)
D--4인치, L--12인치, 권선수--5회
4. 그래프그림에 전류치와 두께표시 해주고 (4점)
직류,교류,직류충격전류,반파직류중 선택
5. 오목한 부분에~(표면거칠기지시)(4점)
6. KSD0213의 기록사항에서 시험체에 기재사항 3가지만쓰시오.(6점)
1번문제에서 시험체가 빠진것이 여기서 나온듯합니다.
시험체----품명,치수,열처리상태및 표면상태
7. 비형광자분 타망검사시 배경(back ground)에서는 입사광의 15~75%반사,
자분직접된곳에서는 입사광으 3~7% 반사되었다.
배경반사 평균치와 집작된 자분반사 평균치의 콘트라스트비는?(5점)
8. 나사부와 단면급변부,,, 연속법과 잔류법중 잔류법이 효과적인 이유?(6점)

정확하지는 않습니다.

다른분들도 생각나는 대로 올려주심 좋겠네요.

7번문제 말고는 기출문제에서 많이 본 문제들인것 같군요